|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
| Remplissage : arbre  Profondeur (branches) : 3  Couches latérales : 2  Couches (haut,bas) : 2  Epaisseur de couche : 0,2 mm  Section : 4mmx20mm , 4mmx12,5mm  Longueur : 150 mm | Remplissage : arbre  Profondeur (branches) : 4  Couches latérales : idem  Couches (haut,bas) : idem  Epaisseur de couche : idem  Section : idem  Longueur : idem | | Remplissage : arbre  Profondeur (branches) : 5  Couches latérales : idem  Couches (haut,bas) : idem  Epaisseur de couche : idem  Section : idem  Longueur : idem | |
|  | |  | |  | |
| Remplissage : arbre  Profondeur (branches) : 6  Couches latérales : idem  Couches (haut,bas) : idem  Epaisseur de couche : idem  Section : idem  Longueur : idem | | Remplissage : arbre  Profondeur (branches) : 7  Couches latérales : idem  Couches (haut,bas) : idem  Epaisseur de couche : idem  Section : idem  Longueur : idem | | Remplissage : arbre  Profondeur (branches) : 8  Couches latérales : idem  Couches (haut,bas) : idem  Epaisseur de couche : idem  Section : idem  Longueur : idem | |